

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)**

**CENTRO DE TECNOLOGIA**

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRICA – DEE**

**SAMAHERNI MORAIS DIAS**

**RELATÓRIO – Maquina RTL Ordenador**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados de Identificação** | |
| Componente Curricular | ELE2715.0 – Circuitos Digitais – Teoria |
| Data do experimento | 18/11/2018 |
| Componente | 2016012955 - Atyson Jaime de Sousa Martins |

**1 - Introdução**

Nesse relatório, estará presente todo o procedimento para escolha e construção da máquina RTL Ordenação. Mas, antes vamos falar sobre o que é uma Máquina RTL (Register Transfer Lavel); essas maquinas são métodos usados para criar processadores que são a junção de um bloco de controle (onde fica toda a parte que controla o processador) com um bloco operacional (onde fica toda a parte que meche com dados do processador). Para se projetar uma maquina dessa é preciso seguir alguns passos, como: Obter a maquina de estados de nível alto; criar o bloco operacional; obter a maquina de estados finito do bloco de controle (FSM).

**2 – Desenvolvimento**

**2.1 – Escolha dos Processos**

Para a idealização do projeto da Máquina RLT, pensamos em um modo onde a maquina iria possuir uma menor logica e facilitasse nosso trabalho como projetista, sendo assim, pensamos na técnica do Trono para a ordenação dos números que serão colocados na máquina.Essa técnica consiste da seguinte forma, a partir de um vetor de valores, pegamos a primeira posição desse vetor e dizemos que ele é o maior, e vamos comparando com os demais valores do vetor, caso exista, trocamos eles de posição, quando se chega ao final do vetor, passamos para a próxima posição e fazemos a comparação de novo, ate que todos os valores do vetor estejam ordenados da maneira correta.

**2.2 – Controlador**

Para fazer o Controlador da Máquina RTL, definimos quatro estágios, inicial, wait, load e ordenação. No estado inicial a maquina irá dar clear em todos os registradores do DataPath, após isso, ela irá automaticamente para o estado de wait, nesse estado ele irá esperar o usuário apertar no botão de Load ou de Go, se ele apertar no botão de Load, ele ira para o estado de load no qual como o próprio nome diz, ele dará load nos registradores, como também, mandará um sinal para os seletores dos mux, fazendo o valor que você colocar na chave entrar para o registrador, caso o usuário aperte o botão de Go, ele ira começar a ordenação dos Registradores indo para o estado de ordenação, a partir daí, ele fica esperando o sinal de done, mas como segue uma logica inversa para que um led fique acesso enquanto o datapath estiver fazendo a ordenação, enquanto done for um, ele continua no estado, mas se o done for 0, ele volta para o estado de wait e espera novamente o usuário decidir o que irá ser feito. A partir disso, foi desenhado a seguinte máquina de estados:




Foto 1 – Maquina de Estados

No qual, Ld (Load), Go (Go), D (Done), Cl (Clear), Str (Sinal para os Seletores do Mux). Já os estados 00 – inicial, 01 – wait, 10 – load, 11 – ordenador. Como são quatro estados, iremos precisar de dois flip flop JK, com isso em mão, codificamos os estados para encontrar a logica combinacional fazendo o mapa de karnaugh. Assim, considerando 1 como JK mais significativo, e um vetor S (1 downto 0) como as saídas do JK, encontramos as seguintes logicas:

J1 = S0 AND (LD XNOR GO);

K1 = Not(S0) AND Not(D),

J0 = 1,

K0 = Not(S1) AND LD AND Not(GO),

LD\_R = Not(S1),

CL\_R = Not(S1) AND Not(S0),

STR = S1 AND Not(S0),

Por conseguinte, criamos a maquina de estados no computador primeiramente para fazer os testes devidos e assim passar para protoboard ficando dessa forma finalmente:




Foto 2 – Maquina de Estados

Um adendo, colocamos um D como uma constante nesse momento para poder fazer o teste na maquina e saber se todos os estados estavam funcionando perfeitamente.